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阿坝州生态环境局

关于阿坝金川勒乌110千伏输变电扩建工程

环境影响报告表的批复

国网四川阿坝州电力有限责任公司：

你公司报送的《阿坝金川勒乌110千伏输变电扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、项目位于四川省阿坝州金川县，在站内预留场地扩建1台50MVA变压器、1个110kV出线间隔，扩建后主变容量为（1×40+1×50）MVA、110kV出线3回（终期4回），新建30m3事故油池及防渗设施等；在集沐220kV变电站围墙内扩建1个110kV出线间隔（110kV集乌二线）至勒乌110kV变电站；新建集沐至勒乌第二回110kV线路工程，路径长约27.1km，分为新建架空段和电缆段（电缆段长约0.1km，架空段长约27km）。项目总投资6797万元，其中环保投资64.62万元，约占总投资的1.42%。

项目为电网基础设施建设，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，符合国家产业政策、相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施前提下，项目建设的不利环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。
（一）严格落实施工期各项污染防治措施。优化施工布局，文明施工；施工作业时采取有效措施，降低扬尘影响；选用低噪声设备，合理安排施工时段，避免夜间施工；临时施工场地应避让植被茂密区，尽量减少对周边植被的破坏；施工人员生活污水依托租用民房既有设施收集，施工废水经沉淀后循环利用，不外排；生活垃圾、建筑垃圾分类收集后清运至指定场所规范处置；施工期间产生的余土用于输电线路施工便道回填；电缆通道施工产生的土石方全部回填，经土地整治后复耕。
施工结束后，及时对施工迹地进行生态恢复，采取土地整治、植被绿化等措施，恢复原有生态功能。施工过程中若发现珍稀野生保护植物，应立即停止相关作业，立即上报林业主管部门，按要求落实保护措施，严禁非法采集野生植物或破坏其生长环境。
（二）严格落实运营期各项污染防治措施。线路维护和检修中按规定路线行驶，不得随意进行砍伐，踩踏耕地、草地等；选用低噪声主变设备，确保站界及敏感点噪声达标；合理选择线路导线截面和相导线结构，要求导线等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，以降低电磁环境影响；电缆线路采用埋地电缆敷设，电缆金属护套按设计规程要求进行接地敷设。事故废油、含油废物、废蓄电池等危险废物分类收集，交有资质的单位处置，站内不暂存危险废物。

（三）规范环境管理与监测。完善环保管理体系，配备管理人员，履行项目环保职责，建立环保台账，制定并落实环境监测计划，开展电磁环境及声环境监测工作，根据监测结果及时优化调整相关方案与环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。
（四）严格落实各项风险防控措施。依照项目扩建内容，优化环境事件应急预案，建立风险监测预警及应急响应机制，依托已配备物资及后勤等应急保障体系，定期组织突发环境事件应急演练。合理设置主变油坑、事故油池、事故排油管，并将其作为重点防渗区，采取重点防渗措施。加强对输电线路和变电站的日常巡检和维护，及时发现并排除安全隐患，防止因自然灾害、设备故障等原因引发的次生环境污染事故。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法马尔康片区、阿坝州金川生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送阿坝州金川生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
特此批复。

阿坝州生态环境局
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