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阿坝州生态环境局

关于阿坝州阿坝环境监测站实验室监测能力

提升改造项目环境影响报告表的批复

阿坝州阿坝生态环境局：

你单位报送的《阿坝州阿坝环境监测站实验室监测能力提升改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下：

一、建设项目（项目代码：2603-513231-04-01-544690），位于阿坝州阿坝县南部建设路，利用现有空置办公室建设实验室，配套建设各类分析实验室、药品库房、危废暂存间、废气废水治理设施等，建设总面积440m2。项目建成后依托本局现有职工开展各类污染物环境监测，不新增工作人员。项目总投资260万元，环保投资29万元，环保投资占比11.15%。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中环境保护监测类鼓励类，符合《四川省“十四五”生态环境监测规划》《阿坝州生态环境监测能力提升三年行动计划（2025—2027年）》等等相关部署，符合阿坝州生态环境分区管控要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作
（一）严格落实施工期各项污染防治措施。施工期仅室内装修、设备安装，无土建工程。制定合理施工方案，合理安排作业时间，避免高噪声设备集中施工，适时洒水降尘。施工人员生活污水依托现有设施处理后排入市政污水管网，设备包装、建筑垃圾分类收集，可回收物资回收利用，其余由环卫统一清运处理，严禁随意堆放丢弃。
（二）严格落实运营期各项污染防治措施。实验室无机酸雾、三氯甲烷、四氯乙烯、甲醛等有机废气全部通过通风橱、原子罩、万向罩密闭收集，进入“碱式喷淋+除雾器+二级活性炭”装置处理后经21m高排气筒排放。纯水浓水、喷淋更换废水、地面清洁废水等收集进入预处理装置，处理达标后排入化粪池，经市政管网送入阿坝县城市生活污水处理厂。风机、高温、消解等高噪声设备配套减震基座、消声器，设备定期检修维护，实验室门窗做好隔声处理。未沾染试剂包装、废培养基、纯水废滤芯等一般固废分类存放，交由环卫或回收单位处置；废活性炭、实验废液、过期试剂等危险废物全部分类分区存放于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置。

（三）实验室标准化管理。严格按照《实验室生物安全通用要求》《四川省实验室危险废物污染防治技术指南》规范运营，管控类试剂单独存放、双人管理；实验室保持持续通风，完善废气、废水、危废治理设备操作规程；配齐消防器材、泄漏应急物资，建立试剂领用、实验操作、环保设施运维台账。

（四）环境风险防范要求。坚持“源头控制、分区防治、污染控制、应急响应”的基本原则，对危废暂存间、实验区、药品库等区域采取重点防渗，防渗技术满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
针对盐酸、三氯甲烷、丙酮等易燃、有毒腐蚀性试剂制定专项管控方案，气瓶、危化品分区隔离存放，杜绝混存引发反应。

编制完善突发环境事件应急预案，配备吸附棉、中和药剂、应急桶、防护器具等物资，定期进行试剂泄漏、废气治理故障等应急演练。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法马尔康片区做好该项目日常环境监管工作，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

特此批复。

	信息公开选项：主动公开
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