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关于阿坝州松潘县监测能力建设项目

环境影响报告表的批复

阿坝州松潘生态环境局：
你单位报送的《阿坝州松潘县监测能力建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。
一、项目（项目代码：2604-513224-04-05-345103）位于阿坝州松潘县进安镇，拟利用现有阿坝州松潘生态环境局1楼办公用房建设监测实验室，建筑面积400m2。主要从事环境保护监测，建设采样准备室、样品接收室、红外测油室、前处理室、理化分析室、气相室、离子色谱室、分光光度室、原子荧光/原子吸收室、ICP室等。项目拟开展水和废水、空气和废气、噪声和振动、土壤和沉积物等污染物检测，建成后预计年检测样品3000份。项目总投资400万元，其中环保投资约29.1万元，占总投资的7.28%。

项目建设总体符合国家相关产业政策、《四川省“十四五”生态环境监测规划》和《阿坝州生态环境监测能力提升三年行动计划（2025-2027年）》及阿坝州生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工场地管理，合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，采取有效措施，减少施工扬尘影响；生活污水依托现有排口排入市政管网；定时清运建筑垃圾，生活垃圾收集后交当地环卫部门处理。
（二）严格落实运营期各项污染防治措施。实验室废气经万向罩及通风橱收集，由“SDG装置+二级活性炭”设施处理后通过15m高排气筒排放。实验废液、仪器器皿前三次清洗废水、废样品等均作为危废进行处置，其余一般废水经预处理后进入市政管网。优化设备布局，优先选择低噪声设备，针对高噪声设备安装减振措施，并做好设备维护。废活性炭、废试剂、废SDG吸附剂等危险废物，分类收集暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置；废实验耗材（未沾染危险物质）、纯水系统废滤芯等一般固废在实验区设置收集桶暂存，由环卫部门统一清运。

（三）严格落实实验室防渗措施。坚持“源头控制、分区防治、污染控制、应急响应”的基本原则，危废暂存间、实验区、药品库等区域采取重点防渗，危险废物暂存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

（四）严格规范实验室日常管理。按照《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）等标准规范管理。保持实验室通风良好，防止有害气体积聚；制定废气收集及处理设施等环保设备操作规程，落实实验试剂卸运、储存、使用等过程的规范操作。按规定建设消防设施，配置安全报警系统，确保实验室环境安全。

（五）严格落实各项环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资和设备，开展应急培训和应急演练，落实环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法松潘片区做好该项目日常环境监管工作，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

特此批复。
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