

阿州环审批〔2026〕29号
阿坝州生态环境局

关于红原智算产业园（首期）配套双电源输变电工程（重大变更）环境影响报告表的批复

四川阿坝华电清洁能源有限公司：

你公司报送的《红原智算产业园（首期）配套双电源输变电工程（重大变更）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、项目（代码：2503-513200-04-01-849514）位于四川省阿坝州红原县安曲镇、邛溪镇境内，原环境影响评价文件已于2025年3月28日取得我局批复（阿州环审批〔2025〕11号）。现设计与原环评方案发生重大变更，拟将“新建智算产业园110千伏变电站~红原220千伏变电站110千伏单回架空线路长约30.7千米，导线截面采用240平方毫米”调整为“新建智算产业园110千伏变电站~红原220千伏变电站110千伏单回架空线路长约49.5千米，其中架空段长49.1千米，导线截面采用240平方毫米，新建杆塔总数151基，电缆段长0.4千米，采用电缆浅沟敷设，电缆截面采用630平方毫米”。其中，架空线路长度增加18.4km，红原220kV变电站出线侧变更为电缆出线，线路涉及穿越生态保护红线。项目总投资调整为19020万元，其中环保投资139万元，占总投资的0.73%。根据《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号）等相关规定，上述变动应界定为重大变动，需重新报批环境影响评价文件。
项目建设总体符合国家相关产业政策，符合相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作。
（一）加强日常环境管理。严格控制工程施工作业范围，应特别关注在生态敏感区内的工程管理，避免超出工程范围施工。梳理已开工建设的工程环保措施落实情况，及时整改完善。

（二）严格落实生态环境保护措施。进一步优化施工布局，合理布设牵张场、施工临时道路、牵张场、索道运输等临时设施。临时施工场地应避让植被茂密区和生态保护红线等环境敏感区，尽量减少对周边植被的破坏。本项目架空线路跨越白河4次，跨越方式采用一档跨越，不涉水施工，不得在河湖管理范围内立塔。

施工过程中若发现珍稀野生保护植物，应立即停止相关作业，立即上报林业主管部门，按要求落实保护措施，严禁非法采集野生植物或破坏其生长环境。施工结束后，及时对施工迹地进行生态恢复，采取土地整治、植被绿化等措施，恢复原有生态功能。
（三）其他相关要求，严格按阿州环审批〔2025〕11号文件执行。

三、项目应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工运行后，环境保护设施及对策措施按规定程序开展环境保护设施竣工验收，经验收合格后项目方可正式投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。

六、请阿坝州生态环境执法马尔康片区、阿坝州红原生态环境局做好该项目的日常监督管理工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送阿坝州红原生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

特此批复。

阿坝州生态环境局
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